Class 66 / EMD 42 GWR HHPI 29001

Technische Daten
Hergestellte Stückzahl: mehr als 650
Gewicht: 126 t
Länge: 21.4 Meter
Leistung: 2462 kw
Max. Geschwindigkeit: 120 km/h
Max. Treibstoffbeladung: 6550 l

Die EMD JT42CWR ist eine von Electro-Motive Diesel (EMD) hergestellter Diesellokomotivtyp mit elektrischer Kraftübertragung.

Sie wurde in den 1990er Jahren von EMD, die damals als Electro-Motive Division eine Tochter von General Motors war, im Auftrag der britischen Bahngesellschaft EWS entwickelt, zunächst in der Stückzahl von 250 in Kanada gebaut, und unter der britischen Baureihennummer 66 eingeführt. Der Name „EMD Series 66“ entstand, als der Hersteller sie auch in anderen Ländern zu vermarkten begann.

Die Class 66 wird inzwischen praktisch europaweit für Güterzüge eingesetzt, vornehmlich durch private Eisenbahnverkehrsunternehmen, so beispielsweise der HGK in Deutschland. Zugelassen sind die Loks für den Betrieb im Vereinigten Königreich, in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Polen, Frankreich und Rumänien. Zudem werden Zulassungen in Tschechien und der Slowakei angestrebt.

Repaint-Entwickler: Paul S.